			

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване и друг хардуер за нуждите на ИВСС”

1. Въведение и обща информация
Целта на настоящия документ е да опише изискванията към изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване и друг хардуер за нуждите на ИВСС”.

2. Доставка на 1 брой сървър
Доставеният сървър трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

	Показател
	Минимални изисквания

	Процесор
	Да е последно поколение от типа Intel Xeon Gold 6136 Processor или еквивалентен
Брой инсталирани процесори: 2
Брой ядра (cores) на процесор: 12
Базова тактова честота на процесор: 3.0 GHz
Кеш памет на процесор: 24 MB
Да поддържа Hyper-Treading Technology или еквивалент.
Да поддържа Virtualization Technology или еквивалент.

	Оперативна памет
	Инсталирана оперативна памет: 256 GB DDR4-2666 MHz, Registered, ECC, Memory Mirroring
Брой инсталирани модули памет: 8 x 32 GB
Брой слотове за памет: 24
Възможност за разширение най-малко до 1,5 ТB
Паметта трябва да е оригинална от производителя на сървъра.
Сървърът трябва да може да открива и докладва за инсталирана неоригинална памет.
Сървърът трябва да поддържа постоянна памет NVRAM.

	RAID контролер
	Хардуерен контролер поддържащ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 и скорост на предаване на данни 12Gb/s, за SAS/SATA HDD/SDD.
Контролерът да има най-малко 2 GB Cache памет.
Хардуерният RAID контролер да поддържа криптиране на данни.
Други:
Наличие на възможност за хардуерен или софтуерен RAID между M.2 слотове.

	Твърд диск
	Инсталирани 2 броя 300 GB дискове – 2.5” SAS, 10 000 rpm, 512n заменяеми без спиране на сървъра (Hot-plug).
Възможност за работа с SAS/SATA, HDD/SSD и M.2/NVME SSD устройства. 

	Интерфейси за данни
	Свързване с локалната мрежа (LAN) през най-малко 8 порта 1000Base-T Ethernet с минимална скорост 1 Gbit/s с поддръжка на 100 Mbit/s Ethernet и Auto Speed Negotiation.
Свързване с мрежата за съхранение на данни (SAN) през най-малко 2 FC SFP+ порта с минимална скорост 16Gbps и поддръжка на 8Gbps и 4 Gbps.
С включени всички необходими FC OM4 MMF кабели и SFP+ модули за връзка с мрежата за съхранение на данни (SAN).

	Слотове
	Да има 8 разширителни PCIe 3.0 слота, даващи възможност за инсталиране на 8 разширителни платки PCIe 3.0.
Наличие на поне 2 два M.2 слота за зареждане на операционна система/хипервайзор от SSD. Да има възможност за добавяне на два MicroSD слота, като опция за зареждане на операционната система/хипервайзор от MicroSD карта.

	Интерфейси
	Да разполага с 5 x USB, VGA, 1 x Serial port, порт за управление. Наличие на USB интерфейс и порт за управление на предния панел.

	Захранване
	Да поддържа резервирани захранвания и вентилатори с възможност за замяна без спиране на сървъра (Hot-plug).
Да има монтирани 2 захранващи модула, с минимум 750W и  90% ефективност на модул.

	Отдалечено управление
	Интегриран модул за отдалечено управление, наблюдение и конфигуриране на сървъра през WEB интерфейс, с лиценз за използване на пълната функционалност на модула, включително отдалечени KVM и медия. Модулът трябва да ползва специализиран 1Gb/s Ethernet порт за управление.

	Шаси
	За монтиране в стандартен 19” сървърен шкаф (rack) с включени всички необходими крепежни елементи за монтаж и аранжиране на кабели (Cable arm).

	Други
	Клавиатура, кирилизирана от производителя и оптична мишка от производителя на сървъра, носещи неговото лого.
Предложения сървър да притежава CE сертификат.

	Операционна система
	Не се изисква

	Client OS Support
	Windows Server 2012R2/2016, Enterprise Linux, VMware

	Гаранционен срок
	36 месеца стандартна гаранционна поддръжка на хардуера и софтуера на място, 8x5.



3. Доставка на баркод скенери и термопринтери
Обособената позиция предвижда доставката на:
· принтери за етикети (термопринтери) – 3 броя;
· стационарни баркод скенери (четци) – 3 броя;
· ръчни баркод скенери (четци) – 3 броя.

Общи технически изисквания към доставяните баркод скенери (баркод четци) 
А). Доставяните баркод скенери (ръчни и стационарни) да имат сертификационна марка - CE Marking (показва съответствие със стандартите за опазване на здравето, безопасността и околната среда за продукти, продавани в Европейското икономическо пространство).
Б) Доставяните стационарни (настолни) баркод скенери трябва да имат възможност за поставяне/закрепване върху работна повърхност на бюро или работен плот.
В) Доставяните ръчни баркод скенери трябва да имат възможност за последващо окомплектоване със стойка позволяваща автоматично сканиране - когато скенерът бъде поставен на стойката, да може да преминава в режим на постоянно сканиране.
Г) Доставяните баркод скенери - ръчни и стационарни (настолни) трябва да поддържат сканиране на 2D баркодове.
Д) За целите на оптималната софтуерна интеграция е необходимо ръчните и стационарни (настолни) баркод скенери да бъдат от един производител.
Е) Препоръчително е наличието на Windows SDK за C# или еквивалент.

3.1. Минимални изисквания към техническите параметри на доставяните ръчни баркод скенери (четци):
Техниката да бъде нова, неупотребявана. Да се достави в транспортната опаковка на производителя.

	Параметър
	Минимални изискванания

	Светлинен източник
	LED(s)

	Сензор за изображения
	Минимум 640 х 480 пиксела

	Зрително поле (image field of view)
	32.8° H x 24.8° V Nominal

	Минимален контраст на сканираното изображение
	до 25%

	Захранване
	от интерфейсния кабел

	Скорост на сканиране (motion tolerance)
	13 см/сек при ръчно сканиране и/или 76 см./сек при сканиране от стойка за 13 mil UPC

	Интерфейс
	USB

	Декодиращи възможности
	1D и 2D (двуизмерни баркодове)

	Двуизмерни баркодове
	PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix,
MaxiCode, QR Code, Micro QR, Postal Codes

	Потребителски индикатори
	LED индикатор за успешно декодиране (good decode LEDs) или еквивалент, сигнално устройство (beeper) с регулируема сила на звука  или еквивалент

	Гаранция
	24 месеца




3.2. Минимални изисквания към техническите параметри на доставяните стационарни (настолни) баркод скенери (четци):
Техниката да бъде нова, неупотребявана. Да се достави в транспортната опаковка на производителя.

	[bookmark: _GoBack]Параметър
	Минимални изискванания

	Тип на скенера
	Omni-directional imager

	Светлинен източник
	LED(s)

	Обхват на сканиране
	46° хоризонтално x 29.5° вертикално

	Минимален контраст на сканираното изображение
	до 25%

	Поддържани формати
	TIFF, JPEG, Bitmap

	Декодиращи възможности
	1D и 2D (двуизмерни баркодове)

	Двуизмерни баркодове
	QR Code - Standard, Inverse, Micro

	Интерфейс
	USB

	Захранване
	от интерфейсния кабел

	Потребителски индикатори за успешно сканиране
	визуален и звуков, с възможност за регулиране на силата на звука

	Стойка
	интегрирана

	Гаранция
	24 месеца




3.3. Минимални изисквания и технически характеристики на принтер за етикети (термопринтер):
Доставяните етикетни принтери да имат сертификационна марка - CE Marking (показва съответствие със стандартите за опазване на здравето, безопасността и околната среда за продукти, продавани в Европейското икономическо пространство).
Техниката да бъде нова, неупотребявана. Да се достави в транспортната опаковка на производителя.

	Параметър
	Минимално изискване

	Тип на принтера
	Етикетен принтер с термотрансферен метод на печат

	Разделителна способност
	203 dpi (8 точки/мм)

	Максимална скорост на печат
	150 мм за секунда

	Памет
	512 MB Flash;
256 MB SDRAM

	Програмни езици
	ZPL и EPL

	Датчик за етикети
	Датчик отчитащ наличието на етикети

	Интерфейси
	USB, LAN

	Медии
	Възможност за работа с етикети за печат и с непрекъсната медия;
Ширина от 15 мм до 118 мм;
Дължина до 991 мм.

	Софтуерна поддръжка
	Наличие на драйвери за печат под MS Windows 10

	Поддръжка на 1D и 2D баркодове
	1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2-or5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar and Planet Code;                                                                                                            2D: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec.

	Други
	Автоматичен нож за рязане; 
Да поддържа печат на кирилица.

	Захранване
	100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR qualified

	Гаранция
	24 месеца
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